________________________________________________________________________________________________________________________________________



Überprüfung:
============

Programm-Version: V0.4.4.11 beta
Datum/Uhrzeit:    25.02.2011 13:44:01
Betriebs-Modus:   Experte


1) Informationen zum Betriebssystem:

  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X86


2) Netzwerkkonfiguration:

  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig

  Netzwerkadapter:

    Adapter 1:
      Net Connection ID:  LAN-Verbindung
      Name:               Intel 8255x-basierter PCI-Ethernetadapter (10/100)
      MAC Address:        00:E0:00:xx:xx:xx
      IP Adresse:         192.168.178.20
      Subnet:             255.255.255.0
      Gateway:            192.168.178.1
      DNS:                192.168.178.1
      DHCP aktiviert:     Ja
      DHCP-Server:        192.168.178.1
      Media-Status:       Verbunden

    Adapter 2:
      Net Connection ID:  Drahtlose Netzwerkverbindung
      Name:               FRITZ!WLAN USB Stick N
      MAC Address:        00:1C:4A:xx:xx:xx
      IP Adresse:         192.168.5.26
      Subnet:             255.255.255.0
      Gateway:            192.168.5.1
      DNS:                192.168.5.1
      DHCP aktiviert:     Ja
      DHCP-Server:        192.168.5.1
      Media-Status:       Verbunden

  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  2
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 1 weitere Netzwerkkarte wird temporär deaktiviert
      - Drahtlose Netzwerkverbindung


3) Überprüfung:

  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]

  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]

  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]

  Kernel:                kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.58.04.82.image
  Kernelgröße:           6.699.141 Bytes (6.542,1 kb, 6,4 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0xa312287af38ecb127ad238ec803a1e6e
  sha1-Hash vom Kernel:  0x3de3a8460e0c55cde2e18c72e64b245da4acc862
  Firmware-Version:      58.04.82
  Branding:              avme
  Annex:                 A
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key:              1-2-3-4-abcdefgh

  Überprüfung erfolgreich abgeschlossen!


________________________________________________________________________________________________________________________________________



Upload:
=======

Programm-Version: V0.4.4.11 beta
Datum/Uhrzeit:    25.02.2011 13:44:14
Betriebs-Modus:   Experte


1) Informationen zum Betriebssystem:

  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X86


2) Netzwerkkonfiguration:

  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig

  Netzwerkadapter:

    Adapter 1:
      Net Connection ID:  LAN-Verbindung
      Name:               Intel 8255x-basierter PCI-Ethernetadapter (10/100)
      MAC Address:        00:E0:00:xx:xx:xx
      IP Adresse:         192.168.178.20
      Subnet:             255.255.255.0
      Gateway:            192.168.178.1
      DNS:                192.168.178.1
      DHCP aktiviert:     Ja
      DHCP-Server:        192.168.178.1
      Media-Status:       Verbunden

    Adapter 2:
      Net Connection ID:  Drahtlose Netzwerkverbindung
      Name:               FRITZ!WLAN USB Stick N
      MAC Address:        00:1C:4A:xx:xx:xx
      IP Adresse:         192.168.5.26
      Subnet:             255.255.255.0
      Gateway:            192.168.5.1
      DNS:                192.168.5.1
      DHCP aktiviert:     Ja
      DHCP-Server:        192.168.5.1
      Media-Status:       Verbunden

  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  2
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 1 weitere Netzwerkkarte wird temporär deaktiviert
      - Drahtlose Netzwerkverbindung


3) Überprüfung:

  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]

  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]

  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]

  Kernel:                kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.58.04.82.image
  Kernelgröße:           6.699.141 Bytes (6.542,1 kb, 6,4 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0xa312287af38ecb127ad238ec803a1e6e
  sha1-Hash vom Kernel:  0x3de3a8460e0c55cde2e18c72e64b245da4acc862
  Firmware-Version:      58.04.82
  Branding:              avme
  Annex:                 A
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key:              1-2-3-4-abcdefgh

  Soll jetzt gestartet werden? - Ja


4) Vorbereitung:

  1 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "Drahtlose Netzwerkverbindung"...  deaktiviert

  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1


  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!

  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja

  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.

  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen

  Bereit? - Ja


5) Bootvorgang anhalten:

  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden

  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7170
    HWRevision:                94.1.1.0
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bluetooth:                 00:04:0E:xx:xx:xx
    bootloaderVersion:         1.153
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              211968000
    firmware_info:             29.04.86
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x946AE530
    flashsize:                 0x00800000
    kernel_args:               annex=B
    maca:                      00:1A:4F:xx:xx:xx
    macb:                      00:1A:4F:xx:xx:xx
    macdsl:                    00:1A:4F:xx:xx:xx
    macwlan:                   00:04:0E:xx:xx:xx
    memsize:                   0x02000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90010000,0x90780000
    mtd2:                      0x90000000,0x90010000
    mtd3:                      0x90780000,0x907C0000
    mtd4:                      0x907C0000,0x90800000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         125000000
    reserved:                  00:04:0E:FF:FF:00
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              125000000
    urlader-version:           1153
    usb_board_mac:             00:1A:4F:xx:xx:xx
    usb_rndis_mac:             00:1A:4F:xx:xx:xx

  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:   8.388.608 Bytes (8.192 kb, 8 MB)
    Memsize:    33.554.432 Bytes (32.768 kb, 32 MB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:        7.798.784 Bytes (7.616 kb, 7,4 MB)
    mtd2:           65.536 Bytes (64 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)

  ProductID:   Fritz_Box_7170
  HW-Revision: 94.1.1.0  => FRITZ!Box Fon WLAN 7170


6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:


  A c h t u n g:

    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!


  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    ProductID:          Fritz_Box_7170
    Übertragungsrate:   50.000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 134 Sekunden
    Clear MTD3:         22 Sekunden
    Clear MTD4:         22 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         181 Sekunden

  Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
    kernel.image-Größe:            6.699.141 Bytes (6.542,1 kb, 6,4 MB)
    mtd1-Größe:                    7.798.784 Bytes (7.616 kb, 7,4 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   1.099.643 Bytes (1.073,9 kb, 1 MB)

  kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.58.04.82.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   162.2 Sekunden
    Bytes pro Sekunde: 41.291,5

  mtd3 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   21.5 Sekunden

  mtd4 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   21.5 Sekunden

  Einstellungen übertragen und Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!



                        **********  F e r t i g  **********



7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:

  1 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "Drahtlose Netzwerkverbindung"...  aktiviert

  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich

  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!

  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig


8) Hinweise:

  Die Fritzbox/der Speedport sollte jetzt booten. Der Bootvorgang dauert!
  Bitte etwas Geduld!

  Anschließend sollte die Fritzbox/der Speedport wie folgt erreichbar sein:

                    192.168.178.1   oder   fritz.box


  Wenn die Fritzbox/der Speedport wieder verfügbar ist:

    - ggf. die Werkseinstellungen laden
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Zurücksetzen
        oder am Telefon folgendes wählen: #991*15901590*

    - Die Expertenansicht evtl. aktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Ansicht


  Wenn es ein Rücksprung der Firmware-Version war:

    - Fritzbox/Speedport ohne DSL-Kabel starten, damit nicht ein Auto-Update
        gemacht wird!

    - ggf. anschließend automatische Updates/Einrichtung deaktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Netzwerk
          Reiter "Anbieter-Dienste"


  Während die Fritzbox/der Speedport startet, kann jetzt das MediaSensing wieder
  aktiviert werden und der PC neu gebootet werden.

  MediaSensing wurde aktiviert, aber nicht rebootet!


9) Programm-Verbesserung/Feedback:

  Eine Bitte hätte ich noch:

  Das Programm kann nur verbessert werden, wenn ich Feedback bekomme!

  Für Feedback/Bug-Report/Feature-Requests gibt es im Menu "?" einen Funktion, die
  eine Email an mich vorbereitet und in Ihrem Email-Programm öffnet.

  Vielen Dank im voraus!
  R@iner


10) Abschlusshinweis:

  Scrollen Sie bitte zurück und lesen Sie alle Hinweise!


  Aktion erfolgreich beendet!

  Den Reboot nicht vergessen ;-)

  Sollten Sie den PC jetzt nicht neu starten, müssen Sie wegen dem abgeschalteten
  MediaSensing manuell die DHCP-Adresse neu beziehen. Dazu gibt es im Reiter
  "Netzwerk" den Button "DHCP erneuern". Drücken Sie den Button, wenn die
  Fritzbox/der Speedport fertig gestartet ist.