________________________________________________________________________________________________________________________________________



Überprüfung:
============

Programm-Version: V0.4.4.11 beta
Datum/Uhrzeit:    25.02.2011 14:17:15
Betriebs-Modus:   Experte


1) Informationen zum Betriebssystem:

  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X86


2) Netzwerkkonfiguration:

  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig

  Netzwerkadapter:

    Adapter 1:
      Net Connection ID:  LAN-Verbindung
      Name:               Intel 8255x-basierter PCI-Ethernetadapter (10/100)
      MAC Address:        00:E0:00:xx:xx:xx
      IP Adresse:         192.168.178.20
      Subnet:             255.255.255.0
      Gateway:            192.168.178.1
      DNS:                192.168.178.1
      DHCP aktiviert:     Ja
      DHCP-Server:        192.168.178.1
      Media-Status:       Verbunden

    Adapter 2:
      Net Connection ID:  Drahtlose Netzwerkverbindung
      Name:               FRITZ!WLAN USB Stick N
      MAC Address:        00:1C:4A:xx:xx:xx
      IP Adresse:         192.168.5.26
      Subnet:             255.255.255.0
      Gateway:            192.168.5.1
      DNS:                192.168.5.1
      DHCP aktiviert:     Ja
      DHCP-Server:        192.168.5.1
      Media-Status:       Verbunden

  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  2
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 1 weitere Netzwerkkarte wird temporär deaktiviert
      - Drahtlose Netzwerkverbindung


3) Überprüfung:

  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]

  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]

  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]

  Kernel:                kernel_aus_Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
  Kernelgröße:           7.876.248 Bytes (7.691,6 kb, 7,5 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0xee2c9cf9d754acbc2f154295293e22f5
  sha1-Hash vom Kernel:  0xf2ab09648d8db788301628241ae1b64a2d4aa37a
  Firmware-Version:      65.04.78
  Branding:              tcom
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.2.1
  WLAN-Key:              1_2_3_4_a_b_c_d_

  Überprüfung erfolgreich abgeschlossen!



Upload:
=======

Programm-Version: V0.4.4.11 beta
Datum/Uhrzeit:    25.02.2011 14:17:28
Betriebs-Modus:   Experte


1) Informationen zum Betriebssystem:

  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X86


2) Netzwerkkonfiguration:

  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig

  Netzwerkadapter:

    Adapter 1:
      Net Connection ID:  LAN-Verbindung
      Name:               Intel 8255x-basierter PCI-Ethernetadapter (10/100)
      MAC Address:        00:E0:00:xx:xx:xx
      IP Adresse:         192.168.178.20
      Subnet:             255.255.255.0
      Gateway:            192.168.178.1
      DNS:                192.168.178.1
      DHCP aktiviert:     Ja
      DHCP-Server:        192.168.178.1
      Media-Status:       Verbunden

    Adapter 2:
      Net Connection ID:  Drahtlose Netzwerkverbindung
      Name:               FRITZ!WLAN USB Stick N
      MAC Address:        00:1C:4A:xx:xx:xx
      IP Adresse:         192.168.5.26
      Subnet:             255.255.255.0
      Gateway:            192.168.5.1
      DNS:                192.168.5.1
      DHCP aktiviert:     Ja
      DHCP-Server:        192.168.5.1
      Media-Status:       Verbunden

  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  2
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 1 weitere Netzwerkkarte wird temporär deaktiviert
      - Drahtlose Netzwerkverbindung


3) Überprüfung:

  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]

  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]

  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]

  Kernel:                kernel_aus_Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
  Kernelgröße:           7.876.248 Bytes (7.691,6 kb, 7,5 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0xee2c9cf9d754acbc2f154295293e22f5
  sha1-Hash vom Kernel:  0xf2ab09648d8db788301628241ae1b64a2d4aa37a
  Firmware-Version:      65.04.78
  Branding:              tcom
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.2.1
  WLAN-Key:              1_2_3_4_a_b_c_d_

  Soll jetzt gestartet werden? - Ja


4) Vorbereitung:

  1 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "Drahtlose Netzwerkverbindung"...  deaktiviert

  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1


  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!

  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja

  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.

  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen

  Bereit? - Ja


5) Bootvorgang anhalten:

  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden

  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_DECT_W920V
    HWRevision:                135.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.458
    bootserport:               tty0
    country:                   049
    cpufrequency:              360000000
    firmware_info:             75.04.82
    firmware_version:          avme
    firstfreeaddress:          0x946BD81C
    flashsize:                 0x01000000
    jffs2_size:                50
    kernel_args:               annex=B
    language:                  de
    maca:                      00:24:FE:18:E7:96
    macb:                      00:24:FE:18:E7:97
    macdsl:                    00:24:FE:18:E7:98
    macwlan:                   00:24:FE:03:2F:1F
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1458
    usb_board_mac:             00:24:FE:xx:xx:xx
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             00:24:FE:xx:xx:xx
    webgui_pass:               45499377
    wlan_key:                  1122334455667788

  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kb, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)

  ProductID:   Fritz_Box_DECT_W920V
  HW-Revision: 135.1.0.6  => Speedport W920V


6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:


  A c h t u n g:

    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!


  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    ProductID:          Fritz_Box_DECT_W920V
    Übertragungsrate:   115.000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 68 Sekunden
    Clear MTD3:         25 Sekunden
    Clear MTD4:         25 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         121 Sekunden

  Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
    kernel.image-Größe:            7.876.248 Bytes (7.691,6 kb, 7,5 MB)
    mtd1-Größe:                   16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   8.245.608 Bytes (8.052,4 kb, 7,9 MB)

  kernel_aus_Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image übertragen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   60.3 Sekunden
    Bytes pro Sekunde: 130.609

  mtd3 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   20.5 Sekunden

  mtd4 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   21 Sekunden

  Einstellungen übertragen und Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!



                        **********  F e r t i g  **********



7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:

  1 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "Drahtlose Netzwerkverbindung"...  aktiviert

  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich

  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!

  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig


8) Hinweise:

  Die Fritzbox/der Speedport sollte jetzt booten. Der Bootvorgang dauert!
  Bitte etwas Geduld!

  Anschließend sollte die Fritzbox/der Speedport wie folgt erreichbar sein:

                    192.168.2.1   oder   speedport.ip


  Wenn die Fritzbox/der Speedport wieder verfügbar ist:

    - ggf. die Werkseinstellungen laden
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Zurücksetzen
        oder am Telefon folgendes wählen: #991*15901590*

    - Die Expertenansicht evtl. aktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Ansicht


  Wenn es ein Rücksprung der Firmware-Version war:

    - Fritzbox/Speedport ohne DSL-Kabel starten, damit nicht ein Auto-Update
        gemacht wird!

    - ggf. anschließend automatische Updates/Einrichtung deaktivieren
        Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> System -> Netzwerk
          Reiter "Anbieter-Dienste"


  Während die Fritzbox/der Speedport startet, kann jetzt das MediaSensing wieder
  aktiviert werden und der PC neu gebootet werden.

  MediaSensing wurde aktiviert, aber nicht rebootet!


9) Programm-Verbesserung/Feedback:

  Eine Bitte hätte ich noch:

  Das Programm kann nur verbessert werden, wenn ich Feedback bekomme!

  Für Feedback/Bug-Report/Feature-Requests gibt es im Menu "?" einen Funktion, die
  eine Email an mich vorbereitet und in Ihrem Email-Programm öffnet.

  Vielen Dank im voraus!
  R@iner


10) Abschlusshinweis:

  Scrollen Sie bitte zurück und lesen Sie alle Hinweise!


  Aktion erfolgreich beendet!

  Den Reboot nicht vergessen ;-)

  Sollten Sie den PC jetzt nicht neu starten, müssen Sie wegen dem abgeschalteten
  MediaSensing manuell die DHCP-Adresse neu beziehen. Dazu gibt es im Reiter
  "Netzwerk" den Button "DHCP erneuern". Drücken Sie den Button, wenn die
  Fritzbox/der Speedport fertig gestartet ist.